188C8099G001 - POWER SUPPLY LOCATED IN NUMAC SRM, WRM

188C8499P001 - NUMAC HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY

228B1811G003 - 4-CHANNEL DISCRIMINATOR MODULE

228B2395G001 - MEMORY CARD

228B2506G003 - DISPLAY MODULE

228B2506G004 - DISPLAY MODULE

228B2515G001 - FEMTOAMMETER MODULE

228B2515G002 - FEMTOAMMETER MODULE

228B2515G003 - FEMTOAMMETER MODULE

228B2515G004 - FEMTOAMMETER MODULE

228B2614G003 - ANALOG MODULE

228B2614G002 - ANALOG MODULE

228B2680G002- ISOLATED DIGITAL INPUT CARD

228B2681G002 - ISOLATED DIGITAL INPUT CARD

228B2846G001 - 16 CHANNEL ANALOG OUTPUT CARD

233B7054G001 - OPEN DRAIN I/O MODULE

239B7049G001 - HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY

304A3592P001 - EL DISPLAY; SHARP BOARD LJ512U01; USED WITH 228B2506G003 or GOO4 DISPLAY CARD

304A3592P002 - EL DISPLAY; SHARP BOARD LJ512U21; FOR USE WITH 228B2506G004 DISPLAY CARD ONLY; IMPROVED OPTICAL FILTER

304A3800G001 ¬- OPERATOR DISPLAY ASSEMBLY

DA213A9025P002 - LOW VOLTAGE POWER SUPPLY

228B2402 - MEMORY BOARD

228B2607 - HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY